Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ   
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ

на тему «Разработка плагина «Построение втулки амортизаторной»

для САПР «Компас-3D»

по дисциплине «Основы разработки САПР»

Выполнил:

студент гр. 586-1

\_\_\_\_\_\_\_С.Д. Дубинин

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Руководитель:

к.т.н, доцент каф. КСУП

\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Калентьев

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

Томск 2020

**Содержание**

[1 Описание САПР 3](#_Toc35299879)

[1.1 Описание программы 3](#_Toc35299880)

[1.2 Описание API 4](#_Toc35299881)

[1.3 Обзор аналогов 6](#_Toc35299882)

[1.3.1 Программа автоматического построения 3D моделей и разверток по заданным значениям в AutoCAD «Лекало». Расчет и построение механических передач 6](#_Toc35299883)

[1.3.2 Плагин «Fasteners» для программы FreeCAD 7](#_Toc35299884)

[2 Описание предмета проектирования 7](#_Toc35299885)

[3 Проект программы 9](#_Toc35299886)

[3.1 Диаграмма вариантов использования 9](#_Toc35299887)

[3.2 Диаграмма классов 9](#_Toc35299888)

[3.3 Макет пользовательского интерфейса 10](#_Toc35299889)

[Список использованных источников 12](#_Toc35299890)

1 Описание САПР

1.1 Описание программы

КОМПАС-3D — система трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий, благодаря сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными функциональными возможностями твердотельного и поверхностного моделирования. Ключевой особенностью продукта является использование собственного математического ядра С3D и параметрических технологий, разработанных специалистами АСКОН. КОМПАС-3D обеспечивает поддержку наиболее распространенных форматов 3D-моделей (STEP, ACIS, IGES, DWG, DXF), что позволяет организовывать эффективный обмен данными со смежными организациями и заказчиками, использующими любые CAD / CAM / CAE-системы в работе [1].

Система «Компас-3D» предназначена для создания трёхмерных ассоциативных моделей отдельных деталей (в том числе, деталей, формируемых из листового материала путём его гибки) и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе проектированного ранее прототипа. Многочисленные сервисные функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и обслуживания производства.

Система «Компас-3D» включает следующие компоненты: система трёхмерного твердотельного моделирования, универсальная система автоматизированного проектирования «Компас-График» и модуль формирования спецификаций. Ключевой особенностью «Компас-3D» является использование собственного математического ядра и параметрических технологий [2].

1.2 Описание API

Сегодня встречаются задачи, решение которых не реализованы в CAD-системах. Чаще всего это очень узкоспециализированные задачи, которые встречаются на каком-то конкретном предприятии или подотрасли. Для решения подобных задач можно использовать КОМПАС-3D как платформу и на базе него создать свое приложение, которое позволит автоматизировать решение таких задач. Для создания таких приложений в КОМПАС-3D есть открытый API.

API — это вспомогательный интерфейс разработчика программного обеспечения, позволяющий быстро создавать программы и компоненты к ним благодаря использованию готового набора функций, методов и процедур, представленных в максимально понятной и удобной для программиста форме [3].

Физически API-функции представляются в виде отдельного программного модуля, который динамически подключается извне к основному проекту в формате DLL-библиотеки.

В КОМПАС на данный момент существуют API двух версий: API 5 и API 7. Обе версии реализуют различные функции системы и взаимно дополняют друг друга. В основном, для создания полноценных подключаемых модулей достаточно методов и свойств интерфейсов API 5 [4].

В нижеописанных таблицах представлены методы и объекты, которые будут использоваться при разработке плагина. В таблицах 1.1 – 1.4 представлены названия, тип и описание методов и свойств используемых интерфейсов.

Таблица 1.1 – Используемые методы и свойства интерфейса KompasObject

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Тип | Описание |
| Document3D() | ksDocument | Метод для получения указателя на интерфейс трехмерного графического документа (детали или сборки) |
| ActivateControllerAPI() | bool | Метод для активации API КОМПАС-3D |
| Visible | bool | Свойство видимости приложения |

Таблица 1.2 – Используемые методы интерфейса ksEntity

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Тип | Описание |
| Create() | bool | Создать объект в модели |
| GetDefinition() | IUnkown | Получить указатель на интерфейс параметров объектов и элементов |

Таблица 1.3 – Используемые свойства и методы интерфейса ksDocument3D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Тип | Описание |
| Create (bool invisible, bool \_typeDoc) | bool | Создать документ-модель (деталь или сборку) |
| GetPart(int type) | ksPart | Получить указатель на интерфейс компонента в соответствии с заданным типом |

Таблица 1.4 – Используемые свойства и методы интерфейса ksPart

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название | Тип | Описание |
| GetDefaultEntity(short objType) | ksEntity | Получить указатель на интерфейс объекта, создаваемого системой по умолчанию |
| NewEntity(short objType) | ksEntity | Создать новый интерфейс объекта и получить указатель на него |

В таблице 1.5 представлены используемые типы объектов документа-модели.

Таблица 2.5 – Используемые типы объектов документа-модели

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор объекта | Название объекта | Интерфейс параметров |
| o3d\_planeXOY | Плоскость XOY | ksPlaneParam |
| o3d\_sketch | Эскиз | ksSketchDefinition |
| o3d\_bossExtrusion | Операция выдавливания | ksBossExtrusionDefinition |
| o3d\_cutExtrusion | Операция вырезания выдавливанием | ksCutExtrusion Definition |
| o3d\_circularCopy | Массив по концентрической сетке | ksCircularCopyDefinition |

1.3 Обзор аналогов

1.3.1 Программа автоматического построения 3D моделей и разверток по заданным значениям в AutoCAD «Лекало». Расчет и построение механических передач

Данная программа позволяет создавать следующие 3D модели в AutoCAD посредством ввода размеров с клавиатуры:

* металлопрокат;
* механические соединения;
* механические передачи;
* элементы гидро- и пнемвоприводов;
* построение конструктивных элементов [5].

На рисунке 1.1 представлен пользовательский интерфейс программы «Лекало» для построения втулки.



Рисунок 1.1 – Пользовательский интерфейс программы «Лекало» для построения втулки

1.3.2 Плагин «Fasteners» для программы FreeCAD

Данный плагин предназначен для моделирования метрических болтов и гаек по стандартам ISO [6].



Рисунок 1.2 – Пользовательский интерфейс плагина «Fasteners»

2 Описание предмета проектирования

Предметом проектирования является втулка амортизаторная.

Втулка – это один из элементов механизированной системы, имеющий форму конуса или цилиндра с отверстием для вставки вала или другой детали. Втулки используются для защиты и уменьшения износа промышленных изделий и подвижных узлов. Втулки дают гарантию, что важные части механизмов будут надежно работать. Немаловажно, что использование втулок уменьшает возможность возникновения аварийный ситуаций [7].

На рисунке 2.1 представлен чертеж втулки амортизаторной.




Рисунок 2.1 – Чертеж втулки амортизаторной

На рисунке 2.2 представлена 3D-модель втулки амортизаторной.




Рисунок 2.2 – 3D-модель втулки амортизаторной

Для подобной детали существует ГОСТ 15019-69 – Втулки центрирующие и направляющие для литейных опок. Конструкция и размеры [8].

3 Проект программы

3.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования отражает возможный выбор действий (выбора состояния) пользователя внутри системы (рисунок 3.1).




Рисунок 3.1 – Диаграмма вариантов использования

3.2 Диаграмма классов

UML диаграмма классов представляет собой графическую интерпретацию классов системы, их атрибутов, методов и взаимосвязей между ними. Широко используется при проектировании системы программного продукта, т.к. является наглядным представлением ее организации. На рисунке 3.2 представлена диаграмма классов разрабатываемой библиотеки.


****

Рисунок 3.2 – UML-диаграмма классов

Класс Bushing предназначен для описания параметров втулки и их валидации, класс KompasWrapper предназначен для взаимодействия с САПР «Компас-3D», класс CreateBushing предназначен для построения втулки, класс MainForm предназначен для описания пользовательского интерфейса.

3.3 Макет пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс – интерфейс, обеспечивающий передачу информации между пользователем – человеком и программно-аппаратными компонентами компьютерной сети [9].

Плагин представляет собой пользовательскую форму с полями для ввода соответствующих параметров (рисунок 3.3). Посредством кнопки «Построить втулку» осуществляется запуск САПР «Компас-3D», на рабочей области которой построится трехмерная модель детали по заданным параметрам. Если построение детали выполняется несколько раз, то плагин не запускает несколько копий программы «Компас-3D», а создает в ней новый документ. В случае ввода значений параметров, не в ходящих в допустимый диапазон, поле для ввода окрашивается в красный цвет и при наведении курсора на данное поле появляется всплывающая подсказка, информирующая пользователя о некорректности введенного значения, например: «Значение параметра введено некорректно: длина всей втулки не может быть менее 20 мм.».


****

Рисунок 3.3 – Макет пользовательского интерфейса плагина (1 – область для ввода параметров втулки, 2 – область управления построением)

Список использованных источников

1. Официальный сайт системы автоматизированного проектирования «Компас-3D» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://kompas.ru/kompas-3d/about (дата обращения: 27.02.2020)

2. Компас (САПР) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Компас\_(САПР) (дата обращения: 27.02.2020)

3. Интерфейс прикладного программирования геометрического ядра C3D. Его применение и главное отличие от API системы КОМПАС-3D [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sapr.ru/article/25210 (дата обращения: 27.02.2020)

4. Кидрук Максим. КОМПАС-3D V10 на 100% / М. Кидрук. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с.

5. Программа автоматического построения 3D моделей и разверток по заданным значениям в AutoCAD «Лекало». Расчет и построение механических передач [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.2d-3d.ru/3d-galereia/autocad/811-programma-dlya-autocad-lekalo.html (дата обращения: 27.02.2020)

6. Болты, гайки, шайбы... Быстрое моделирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://3dtoday.ru/blogs/3dlab/bolts-nuts-washers-quick-modeling (дата обращения: 02.03.2020)

7. Втулки – Техноберинг [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://technobearing.ru/eshop1/folder/vtulki (дата обращения: 02.03.2020)

8. ГОСТ 15019-69 – Втулки центрирующие и направляющие для литейных опок. Конструкция и размеры [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://engenegr.ru/gost-15019-69 (дата обращения: 02.03.2020)

9. Интерфейс пользователя [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерфейс\_пользователя (дата обращения: 02.03.2020)